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C:\>ipconfig /all

Windows-IP-Konfiguration

Hostname . . . Surface_3
Primdres DNS-SUFfix .

Knotentyp . Hybrid
IP-Routing aktiviert Nein
WINS-Proxy aktiviert Nein
DNS-Suffixsuchliste . sitecomul3s

Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkuerbindung

Medienstatus. Medium getrennt
Uerblndungsspezlflsches DNS-SuFFi
Beschreibung. Bluetooth Device (Personal Area Network)

60-02-92-5C-C6-02
Nein
Ja

Physische Adresse .
DHCP aktiviert.
autokonfiguration aktiviert

Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Uerbindungx 2:

Medienstatus. Medium getrennt
Uerblndungsspezlflsches DNS-SuFFi
Beschreibung. Microsoft Wi-Fi Direct Uirtual Adapter

52-1A-C5-E6-5D-B2
Nein
Ja

Physische Adresse .
DHCP aktiviert.
autokonfiguration aktiviert
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Drahtlos-LAN-Adapter WiFi:

Uerbindungsspezifisches DNS-Suffix
. : Maruell AUASTAR Wireless-AC Network Contr]

Beschreibung.

oller

Physische Adresse .

DHCP aktiviert.
autokonfiguration aktiviert
Uerbindungslokale IPu6-Adresse
IPul-Adresse

Subnetzmaske

Lease erhalten.

Lease lauft ab.
Standardgateway .
DHCP-Server .

DHCPUG-IAID . . .
DHCPUG-Client-DUID.

DNS-Seruver B B
NetBIOS Uber TCP/IP B

Tunneladapter isatap.sitecomwl3s!:

Medienstatus.

Beschreibung.
Physische Adresse .

DHCP aktiviert.
autokonfiguration aktiviert

Uerbindungsspezifisches DNS-Suffix
. : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
: 09-00-00-09-00-00-00-EQ

Beschreibung.

Physische Adresse .

DHCP aktiviert.
autokonfiguration aktiviert
IPuG-Adresse.

rzugt)

Uerbindungslokale IPu6-Adresse
Standardgateway .

DHCPUG-IAID . . .
DHCPUG-Client-DUID.

NetBIOS Uber TCP/IP .

: Mittwoch, 11.

sitecomwl351

: 50-1A-C5-E6-5C-B3
: Ja
: Ja

£e80: :b818:8987: 1aa: 149c%3(Bevorzugt)
192.168.0.108(Bevorzugt)

: 255.255.255.0

Sonntag, 14. Dezember 2014 19: 32
Dezember 2024 19:25:32

192.168.0.1
192.168.0.1

: 55581381
: 00-01-00-01-1B-51-99-41-20-AA-4B-EO-CC-F3]

192.168.0.1

: Deaktiviert

: Medium getrennt
Uerbindungsspezifisches DNS-Suffix
. : Microsoft ISATAP Adapter

sitecomwl351

00-00-00-00-00-00-00-E0

: Nein
: Ja

[Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Nein

: Ja
: 2001:0:5ef5: 79fb:2026:3618:b2¢c5:5954(Bevo

: fe80::2026:3618:b2¢c5:5954%9(Bevorzugt)

150994944

: 00-01-00-01-1B-51-99-41-20-AA-4B-EO-CC-F3]

: Deaktiviert




